***Памятка для лесозаготовителей.***

 К выполнению лесосечных работ допускаются работники, прошедшие предварительный медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных видов работ, прошедшие необходимые инструктажи по охране труда, пожарной безопасности, стажировку не менее 12 рабочих смен и проверку знаний.

 Рабочие, совмещающие профессии, должны быть обучены безопасным приемам и методам работы и пройти инструктаж по охране труда на всех выполняемых работах.

 Запрещается находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.

 Лица, занятые на лесосечных работах, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормам.

 Лесозаготовительные предприятия, подрядчики, а также собственный персонал, работающий с цепными пилами, должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты и использовать их, в том числе:

* каска с защитой для глаз и ушей;
* сигнальный жилет или куртка;
* непрорезаемая обувь;
* непрорезаемые штаны;
* аптечка первой медицинской помощи;
* сапоги кирзовые с усиленным носком.

 Лесосечные работы должны проводится в соответствии с утвержденной на каждую лесосеку технологической картой, каждый работник должен быть ознакомлен под роспись с технологической картой. До начала разработки лесосеки на ней должны быть выполнены подготовительные работы.

 Выполнение лесосечных работ ближе 50 м от границ охранной зоны ЛЭП и линии связи выполняется по особым разрешениям и наряду – допуску.

 При выполнении лесосечных работ на лесосеке должны находится не менее двух человек.

 По границе опасной зоны валки, на пешеходных тропах и дорогах, пересекающих лесосеку, устанавливаются знаки безопасности «Проезд, проход ЗАПРЕЩЕН! ВАЛКА ЛЕСА».

 Должностные лица лесной охраны лесхоза и специалисты по охране труда при осуществлении контрольных мероприятий на территории лесного фонда Узденского лесхоза имеют право контролировать соблюдение сотрудниками сторонних организаций требований по охране труда. При проведении контроля оцениваются следующие параметры:

* наличие у работающих инструктажа по охране труда по всем выполняемым работам;
* обеспеченность индивидуальными средствами защиты и использование их, в том числе:
	+ каска с защитой для глаз и ушей;
	+ сигнальный жилет или куртка;
	+ непрорезаемая обувь;
	+ непрорезаемые штаны;
	+ аптечка первой медицинской помощи;
	+ сапоги кирзовые усиленным носком.
* соответствие проводимых лесосечных работ требованиям технологической карты;
* ознакомление работающих на лесосеке с требованиями технологической карты;
* при проведении работ ближе 50 м от границ охранной зоны ЛЭП и линии связи лесосечные работы выполняются по особым разрешениям и наряду – допуску.